附件一：

|  |
| --- |
| **总务科仓库改造及新建物资仓库工程量** |
| **一、总务科仓库** |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 拆除木门、窗，垃圾外运 | m² | 4.3 |  |  | 总务科仓库拆除西门、拆除窗户补原有门窗洞口，北面拆除墙体洞口安装铝合金门窗，室内粉刷乳胶漆粘贴地板砖。拆除门2.75\*1.2、拆除窗 室内宽3.35米长5米、高2.9米，室外高3.37米、室外拆除西侧红砖地面铺装透水砖 |
| 2 | 红砖砌筑洞口 | m² | 4.3 |  |  |
| 3 | 墙面水泥砂浆抹灰 | m² | 4.9 |  |  |
| 4 | 拆除墙体洞口垃圾外运 | m² | 5.2 |  |  |
| 5 | 刮腻子刷乳胶漆 | m² | 65.18 |  |  |
| 6 | 粘贴地板砖 | m² | 16.9 |  |  |
| 7 | 安装铝合金门 | m² | 2.88 |  |  |
| 8 | 安装铝合金窗 | m² | 2.82 |  |  |
| 9 | 室外铺装透水砖 | m² | 10 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| **二、物资仓库** |
| 1 | 100厚现浇顶含拆除屋檐，屋面找坡 | m² | 17 |  |  | 新建物资仓库、清运场地内存放的瓷砖、红砖砌筑南北墙、拆除两侧原屋面房檐、顶棚做现浇顶屋面、屋面找坡混凝土屋面做防水，安装铝合金门窗、粘贴地板砖、粉刷乳胶漆 |
| 2 | 砌筑墙体 | m² | 23 |  |  |
| 3 | 80厚混凝土垫层含回填土 | m² | 11.8 |  |  |
| 4 | 安装铝合金窗 | m² | 2.82 |  |  |
| 5 | 安装铝合金门 | m² | 2.88 |  |  |
| 6 | 防水 | m² | 22 |  |  |
| 7 | 刮腻子刷乳胶漆 | m² | 47.3 |  |  |
| 8 | 地板砖 | m² | 11.8 |  |  |
| 9 | 抹灰含清理原墙面 | m² | 35.5 |  |  |  |
| 10 | 倒瓷砖人工 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |
|  | 总计 |  |  |