附件一：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| 01 | 车载视频信息传输终端 | 车载网络硬盘录像机，配置不低于500G硬盘，支持4路PoE IPC（RJ45接口）视频接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流；支持通过4G/5G网络传输；配置3个车载红外200万半球网络摄像机，分别对应车前、车内和驾驶舱；支持北斗定位；镜头焦距根据车前、车内和驾驶舱按照实际使用要求配置，支持音频采集； 含视频平台接入授权，完成接入到120指挥调度系统。 | 3 | 套 |  |  |
| 02 | 车辆改装及安装服务 | 配置视频安装电缆、车载安装配件，提供急救车辆安装服务 | 3 | 套 |  |  |
| 03 | 北斗定位接入 | 提供终端通信协议转换模块、终端业务协议转换模块等服务端功能，包括北斗定位与急救受理系统接口、急救车定位信息数据存储、急救车定位信息管理、北斗数据通信日志记录等。在120指挥调度系统中实现北斗定位接入 | 3 | 套 |  |  |
| 总计：（元） | |  | | | | |