
招标公告
1、 项目名称：聊城市退役军人医院变压器周边加装隔热设施采购项目
2、 项目内容：为防止设备因高温过载引发故障，切实保障全院医疗、办公及生活用电的安全与稳定，拟对室外变压器实施隔热防护改造。
3、 项目预算：20000元。
4、 付款方式：工程验收合格后付款95%，一年质保期后无息支付剩余5%。
5、 质保期：一年
六、项目要求：完整填写工程清单，详见附件一。
七、需要提供的资料：加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件。
八、定标方式：根据工程报价、工程进度、实施方案综合对比。
九、报名时间及报名方式：
报名时间：2026年7月30日8:00——2026年8月3日17:30
报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
联系方式：0635-8344021	
                                   聊城市退役军人医院财务科
                                       2026年7月29日





报价函
项目名称：聊城市退役军人医院变压器周边加装隔热设施采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	



                               企 业 名  称：                           
                               授权代表签字：                   
                               日期： 2026年7月29日
 




附件一：


	配电室外围台阶加宽、安装岩棉板项目明细表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	砌筑红砖基础台
	m³
	3.22
	（9.8*2+*5.1*2）*高0.45*0.24=3.22

	2
	素土回填夯实
	m³
	5.8
	（9.3*2+*4.5*2）*高0.35*0.6=5.8

	3
	外墙水泥砂浆抹灰，刮腻子刷黄黑彩色漆
	㎡
	13.42
	（9.8*2+*5.1*2）*高0.45=13.42

	4
	100厚混凝土台面含支模
	㎡
	19.22
	9.8*2*0.85+3.2*2*0.4

	5
	40*80㎜热镀锌方管
	支
	18
	2㎜厚6米一根（国标）

	6
	80*80㎜热镀锌方管
	支
	17
	2㎜厚6米一根（国标）

	7
	75厚A级防火岩棉保温墙板
	m
	36
	长度1.5m的24块

	8
	75厚A级防火岩棉保温墙板
	m
	66.6
	长度3.7m的18块

	9
	辅材
	项
	1
	包角、檐子材料、切割片焊条等

	10
	安装人工费
	项
	1
	包含配电室原有
门安装

	
	合  计：（元）
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