**设备需求清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 冲孔平板床（定制型） | 规格尺寸：2050\*900\*500mm* 床体骨架采用80\*40\*1.5的成型方管焊接而成，床体坚固，可承载≥260kg;
* 床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，厚度≥1.2mm，具有良好的防滑和透气性。
* 床体承重不小于260KG。
* 床腿50\*50mm,厚度≥1.5mm.床腿配有脚冒，耐磨，防噪音。
* 床头材质钢制喷塑，厚度≥1.5mm.
* 四角带有输液架插孔，双侧带有束缚带挂钩，输液架。
* 每套病床，标准配置含床头橱、餐板、床腿脚轮、床垫。
* 整床一体不可拆卸，没有锐利边缘。
 | 4张 |  |  |

**报价函**

项目名称：聊城市退役军人医院病床采购项目

|  |  |
| --- | --- |
| 最终报价（元） | 大写： 元小写： 元 |
| 质保期 |  年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

 企 业 名 称：

 授权代表签字：

 日期：2024年8月15日