
招标公告

项目名称：聊城市退役军人医院建筑消防设施维保服务采购项目

项目预算：28000元
三、项目概况：
1.项目地点：聊城市东昌府区皋东街2号；
2.项目范围: 门诊楼、精神病房楼、西院区及新病房大楼，共计37266㎡；
3.招标范围：
A、消防系统设施维护保养；
B、消防系统设施第三方年度检测；
4.工程内容：
A、火灾自动报警系统;
B、自动水喷淋系统;
C、室内外消火栓系统;
D、防火分隔（防火门、卷帘门）及防排烟系统;
E、应急疏散照明系统。
5.维保周期:一年。
6.质量要求:符合建筑防火规范及使用要求。
四、消防系统设施维保方式：
  投标方负责整个消防系统设施的全部前期维修及后期维护保养工作，并符合消防规范标准、消防第三方设施检测及使用要求。
五、售后服务：
  在维保保期内由投标方负责每月对整个系统进行检查、保养、测试，投标方要在出现一般故障后24小时内到达现场解决，影响系统运行故障4小时到达现场，紧急维修40分钟到达现场。
六、维修及维保要求：
    1.在投标方中标后，按照本院管理部门意图对整个消防系统设施进行检查维修，对系统存在的缺陷进行修复完善，满足现有建筑使用功能要求，并得到本院管理部门认可。
A、每栋单体建筑消火栓按钮启动消防水泵。
B、有喷淋的单体建筑报警阀压力开关启动喷淋水泵。
C、消防报警系统报警联动功能符合使用及规范要求。
D、应急疏散照明外管、照度及放电时间符合新规范要求。
E、室外消防供水管网检查漏点修复。
F、室外消防控制电缆检查或更换或增加。
G、防排烟设施检查维修、防火门及防火卷帘检查维修符合防火分隔要求
2.在日后的维保期间，投标方每月对项目内容进行检查、测试、保养。故障报修24小时内需无条件到达现场进行维修排除。所有巡查、测试及维护保养必须有过程文字记录，每月月底整理双方签字盖章归档。由于维护不当给招标方造成经济损失，投标方负有赔偿责任。
3.投标方在日后维保过程中保证技术负责每月至少到现场1次，维保技术人员相对固定，不得频繁更换。
七、结算方式:
   维保项目为日常服务费用包含维护保养辅助性材料，单件器件在100元以内的设备更换包含在维保费内，单件器件在100元以上的（烟感器、报警按钮、应急灯具、喷淋头等、水泵、电柜、电线电缆等）另外结算。

八、资质要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具备合法的营业执照且具有相应的实施能力；

2、供应商须具备资金、人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3、供应商需在社会消防技术服务信息系统备案；

4、本项目不接受联合体投标；

九、需要提供的材料：

1、营业执照复印件

2、社会消防技术服务信息系统备案截图

3、2023年8月18日以来消防维保合同复印件3份

报价函（格式见附件）

十、定标方式：满足医院需求的情况下最低价中标。

十一、报名时间及报名方式：

报名时间：2026年08月20日8:00——2026年08月24日17:30

报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名

联系方式：0635-8344021

                                   聊城市退役军人医院财务科

                                       2026年08月19日

报价函

项目名称：聊城市退役军人医院建筑消防设施维保服务采购项目

	最终报价（元）
	大写：                       元                           

小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	


                               企 业 名 称：________________________                           
                               法人或授权代表签字：_________________                   
                               日期： 2026年8月19日

