
招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]一、项目名称：聊城市退役军人医院门诊楼大门大理石板材更换及ICU陪护大厅改造采购项目
二、项目内容：为进一步优化我院医疗环境，现拟实施医院门诊楼大门大理石板材更换及ICU陪护大厅局部改造两个项目
三、项目预算：56000元
四、付款方式：工程验收合格后付款95%，一年质保期后无息支付剩余5%
五、质保期：一年
六、供应商报名时需一并提交以下评审材料，作为综合对比评审依据：
1、报价文件：完整填写《工程清单》（附件一、二），列明各分项单价、合计、总价，加盖单位公章；
[bookmark: _GoBack]2、工程实施方案：包含施工组织方案、现场安全文明施工措施、质量保障措施；
3、工程进度计划：明确开工、各分项结点、竣工工期；
4、资格资料：加盖公章的营业执照复印件；法定代表人身份证复印件，或法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件；
5、其他（可选补充）：同类改造项目业绩合同复印件三份。
七、定标方式：在满足以上评审要求的情况下，最低价中标。
八、报名时间及报名方式：
1、报名时间：2026年10月21日8:00——2026年10月23日17:00
2、报名地点：请到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名
3、报名材料要求：所有报送资料均需加盖公章并密封，逾期提交或资料不全的，不予纳入评审。
4、联系方式：0635-8344023   刘科长
             0635-8344021   田科长
                                   
聊城市退役军人医院财务科
                                       2026年10月20日
















报价函
项目名称：聊城市退役军人医院门诊楼大门大理石板材更换及ICU陪护大厅改造采购项目
	最终报价（元）
	大写：                       元
小写：                       元

	质保期
	             年

	交付期
	合同生效后       天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间     小时

	需要澄清的其他内容
	




供应商名称：_____________________                         
                          法人或授权代表签字：______________                   
                      日期： 2026年10月20日
 
附件一：
	门诊楼大门大理石板材更换项目明细表
                                                                      
                                                                    单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	拆除原有石材垃圾外运
	㎡
	46.8
	
	
	2.54*6.6+2.5*6.6+1*6.6+1.4*2.5*2=46.86

	2
	原骨架焊接加固，打磨除锈，刷一遍防锈底漆2遍面漆漆
	项
	1
	
	
	

	3
	西墙门做角铁骨架
	项
	1
	
	
	

	4
	优质将军红2.5毫米厚
	㎡
	46.8
	
	
	

	5
	干挂石材人工费
	㎡
	46.8
	
	
	

	6
	辅材配件
	项
	1
	
	
	

	7
	石材刻字
	个
	21
	
	
	

	8
	北面拆除混凝土地面，恢复100厚混凝土地面
	米
	6.6
	
	
	

	9
	垃圾外运
	车
	1
	
	
	

	
	小   计
	






附件二：
	ICU陪护大厅改造项目明细表
                                                                单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	拆除
	㎡
	10
	
	
	2.51*2.8+1.4*2.15

	2
	不锈钢包角
	㎡
	8.2
	
	
	8.2

	3
	200厚砌块墙
	㎡
	35.64
	
	
	9.9*3.6

	4
	满刮2遍抹面砂浆压入网格布一遍
	㎡
	59.4
	
	
	

	5
	自动门
	套
	1
	
	
	1.4*2.15

	6
	自动门线路
	项
	1
	
	
	

	7
	改普通开关插座线路
	项
	1
	
	
	

	8
	中央空调开关及线路
	个
	1
	
	
	

	9
	水泥砂浆地面恢复
	m
	4
	
	
	

	10
	冰火板
	㎡
	59.4
	
	
	含欧松板基层

	11
	塑胶地板
	㎡
	4
	
	
	

	12
	烟感移位含线路
	个
	2
	
	
	

	13
	喷淋移位含管道
	个
	2
	
	
	

	14
	拆除恢复铝扣板
	m
	9.9
	
	
	

	15
	4*4主电缆线
	m
	17
	
	
	

	
	小   计
	 



